 nb=0; na=-512; K=100; x1=-1; x2=1; x3=x1; x4=0.5; ns=-4;

Операция (ПРОСМОТР ОДНОЙ ТОМОГРАММЫ)
      Расчетная программа даже в режиме работы с одной томограммой картинку не показывает. Она создает два файла -- числовую матрицу и картинку в формате jpg. 
      Если первый слева из трех разрядов параметра K равен 1, то данная операция показывает картинку jpg формата, которую создает расчетная программа. Контраст этой картинки зависит от параметров расчета и может не совпадать с контрастом числовой матрицы.
      Eсли второй слева разряд равен 1, то затем показывается картинка из исходной числовой матрицы с разметкой осей и шкалой цветов. При этом параметры x1 и x2 указывают начало и конец осей в физических единицах, x3 указывает начало первой длинной риски в тех же единицах, x4 указывает шаг до следующей длинной риски, ns указывает число коротких рисок между длинными. Если ns равно -1, то картинка рисуется без разметки.
      Если крайний справа разряд равен 1, то делается следующее. Если параметр na=0, то параметр nb не используется, а полная числовая матрица рисуется с разметкой осей и клипом. Соответственно файл clippic.dat должен присутствовать. Он создается отдельной операцией (ее номер 6). 
      Eсли параметр na больше нуля, но меньше полного размера томограммы, то рисуется часть числовой матрицы размером na. При этом параметр nb указывает на сдвиг части из левого нижнего угла. При этом клип не делается. Но если параметр na меньше нуля, то используется модуль и клип делается. Ситуация с разметкой такая же, как и выше. Истинная разметка осей и клип не может быть одновременно правильными для полной матрицы и для ее части, поэтому картинки с разметкой и клипом надо рисовать раздельно. 
      В данном файле можно хранить варианты входных данных в строках с 2-й и дальше. Программа всегда использует только первую строку.
      Всегда используется номер томограммы, который был указан последним при использовании основной операции расчета. Он считывается из файла ct.par.
      Данная операция имеет смысл только в режите работы с одной томограммой для отладки и учебы. Более продвинутой является операция 7.3, которая может работать с большим числом томограмм сразу.